**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Tlačiareň – 2 Ks

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – Tlačiareň – 2 Ks

**A. Predmet zákazky zahŕňa:**

Obstarávateľ požaduje v rámci predmetnej zákazky dodanie nasledovných druhov tovaru:

 Zoznam položiek:

* Tlačiareň – 2 Ks

**Položka č.1: Tlačiareň - 2 Ks**

* zadaniu vyhovuje model „bizhub C550i“ výrobcu „Konica Minolta“ zostavenie



**Technické vlastnosti:**

* **Systémová pamäť (štandard/max):** 8,192 MB (štandard/max)
* **Systémový hard disk:** 256 GB SSD (štandard) / 1 TB SSD (voliteľné)
* **Rozhranie:** 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (voliteľné)
* **Sieťový protokol:** TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
* **Automatický podávač dokumentov:** Až do 300 originálov; A6-A3; 35-210 g/m²; Dualscan ADF
* **Gramáž papiera pre tlač:** 52-300 g/m²
* **Vstupná kapacita papiera (štandard/max):** 1,150 listov / 6,650 listov (štandard/max)
* **Vstupná kapacita papiera (štandard):** 1x 500; A6-A3; vlastné veľkosti; 52-256 g/m²
1x 500; A5-SRA3; vlastné veľkosti; 52-256 g/m²
* **Vstup do zásobníka papiera (voliteľné):** 1x 500 listov; A5-A3; 52-256 g/m²
2x 500 listov; A5-A3; 52-256 g/m²
1x 2,500 listov; A4; 52-256 g/m²
1x 1,500 + 1x 1,000 listov; A5-A4; 52-256 g/m²
* **Veľkokapacitný zásobník (voliteľné):** 1x 3,000; A4; 52-256 g/m²
1x 2,500; A4-SRA3; vlastné veľkosti; 52-256 g/m²
* **Ručný bypass:** 150 listov; A6-SRA3; vlastné veľkosti; banner; 60-300 g/m²
* **Automatická duplexná tlač:** A6-SRA3; 52-256 g/m²
* **Režimy dokončovania (voliteľné):** Ofset; Skupina; Zoradiť; Zošívanie; Zošívanie (offline); Na polovicu;
Skladanie listov; Brožúra; Z-skladanie
* **Výstupná kapacita (štandard):** Max. 250 listov
* **Výstupná kapacita (voliteľné):** Max. 3,300 listov
* **Zošívanie:** Max. 100 listov alebo 98 listov + 2 titulné strany (až do 300 g/m²)
* **Listový sklad:** Max. 3 listov
* **Brožúra:** Max. 20 listov alebo 19 listov + 1 titulná stránka (až do 300 g/m²)
* **Výstupná kapacita brožúry:** Max. 35 brožúr; neobmedzene
* **Objem kopírovania/tlače (mesačne):** 50,000 strán; Max.² 200,000 strán
* **Životnosť tonera:** Čierna až do 28,000 strán
CMY až do 28,000 strán
* **Životnosť zobrazovacej jednotky:** Čierna až do 240,000/1,000,000 strán
CMY až do 160,000/1,000,000 strán
* **Rozmery systému (Š x H x V):** 615 x 688 x 961 mm
* **Šifrovanie PDF dokumentov pred odoslaním do lokálnej siete**
* **Finišer**
* **FlowCap**
* **Overovanie užívateľa na PIN kód**
* **Šifrovanie Hard disku tlačiarne**
* **1x zásobník na 2500 A4**
* **1x zásobník na formát A3**

**Osobitné požiadavky na plnenie:**

* vrátane dopravy na 4. a 3. poschodie budovy verejného obstarávateľa a inštalácie na miesto plnenia
* predmetom plnenia sú len preukázateľne nové zariadenia a licencie softvéru, verejný obstarávateľ neakceptuje tovar rozbalený, používaný, vystavovaný, opravovaný, renovovaný, repasovaný alebo inak upravované zariadenia a licencie,
* pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie konkrétneho výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ v takomto prípade bude akceptovať ekvivalentné plnenie len tovarom s preukázateľne rovnakými alebo lepšími parametrami,
* v prípade, že dodávateľ predloží verejnému obstarávateľovi návrh plnenia, ktorý nezodpovedá popisu a technickej špecifikácií podľa popisu v predmete zákazky má verejný obstarávateľ právo neprijať ponuku,
* dodávka tovaru sa uskutočňuje v pracovný deň v čase od 08:30 hod.do 14.00 hod.
(do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky) s dodacím listom,
* ponuka musí obsahovať okrem povinných náležitostí: jednotkovú cenu príslušnej časti bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu zostavy bez DPH, s DPH, celková cena za celkové množstvo zostáv bez DPH, s DPH,
* ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke,
* záručná doba na vykonanú opravu tlačiarní je minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu/protokolu o vykonanej oprave,
* záručná doba na ostatný dodaný tovar a vykonanú opravu ostatného tovaru
je minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu/protokolu o vykonanej oprave.

**Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa uvedenej v Opise predmetu zákazky sa bude považovať za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa a uvedená ponuka bude vylúčená z vyhodnotenia ponúk.**